**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующая МДОУ д/с «Ромашка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Меликова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МДОУ Д/С №12 «РОМАШКА»**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящая новая общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ (2021г.) устанавливает требования пожарной безопасности в детском саду, определяющие порядок поведения работников, организации работы и содержания территории, здания, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения МДОУ д/с №12 «Ромашка» в целях обеспечения защиты пожарной безопасности.
  2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений ДОУ, технологического и производственного оборудования, имеющегося в детском саду, согласно:

- Постановлению Правительства РФ N 1479 от 16 сентября 2020 года "Об утверждению правил противопожарного режима в Российской Федерации", действующего с 1 января 2021 года;

- Федеральному Закону от 21.12.1994г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности» в редакции от 22.12.2020г;

-Федеральному Закону от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции на 02.07.1013г

-Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от27.12.2018г.

-Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г №645 « Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г.

* 1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение ( практику) в ДОУ работников.
  2. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ДОУ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры, по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.
  3. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ДОУ в пределах своей компетенции осуществляет заведующая Меликова Ольга Владимировна, которая несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.
  4. Ответственный за пожарную безопасность Васильева Лилия Юрьевна проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Персонал детского сада обучается пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в детском саду, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Противопожарный инструктаж работников осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей в ДОУ делается запись в журнал учета противопожарных инструктажей, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а так же показавшие неудовлетворительные знания, к работе в ДОУ не допускаются.
  5. Здания и сооружения ДОУ перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией администрации города с обязательным с ней инспектора Государственного пожарного надзора
  6. Ли­ца, ви­нов­ные в на­ру­ше­нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин­ст­рук­ции о ме­рах по­жар­ной безо­пас­но­сти не­сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от­вет­ст­вен­ность в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ.

**2.Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности.**

Детский сад имеет два здания:

Первое –основное( ул. января , д. 18а), двухэтажное железобетонное, чердачные перекрытия деревянные. Имеет четыре помещения детских групп, складские помещения с мягким инвентарем, с мебелью, с продуктами, прачечная, пищеблок, служебные помещения, административные помещения. Производственные процессы не ведутся. Использование в детском саду электрооборудования (электроводонагревателей –туалетные комнаты групп, прачечная, пищеблок; теплового электрооборудования для приготовления пищи). Четыре запасных выхода( 2 этаж-эвакуационные лестницы, 1- два выхода.

Второе одноэтажное здание детского сада деревянное(щитовое) ( ул. Ленина , д. 13)-

5 степени пожароопасности. Имеет две ясельные группы, четыре запасных выхода.

Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей различного возраста.

**3.Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в детском саду.**

Ответственным за пожарную безопасность в детском саду назначена Васильева Л.Ю. приказом № 72 от 01.09.2021

Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначена медицинский работник детского сада Стуре Е.Н.

Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию детей воспитатели и младшие воспитатели групп:

**4.Ответственный за пожарную безопасность в детском саду обеспечивает:**

проведение инструктажей с работниками и обучение по пожарной безопасности работников детского сада.

соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в детском саду.

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях детского сада;

исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

исправное состояние систем и средств противопожарной защиты детского сада.

**5. Ответственные за эвакуацию детей из групп детского сада обеспечивают:**

Своевременную эвакуацию в случае пожара детей из группы в безопасное место.

Контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием детей.

В случае эвакуации в холодное время года одевание детей или обеспечение одеялами для укутывания.

Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

**Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в детском саду.**

В здании детского сада (основное здание) единовременно может находится **не более 125 человек.**

В здании яслей- **не более 51 человека.**

**6. Обязанности работников детского сада по соблюдению правил пожарной безопасности.**

**Руководитель/уполномоченный ответственный за пожарную безопасность**

6.1.классификацию зданий, сооружений и пожарных отсеков дошкольного образовательного учреждения и по функциональной пожарной опасности;

6.2.категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

6.3.классификацию пожаров;

6.4.пожарную опасность помещений и оборудования детского сада;

6.5.характеристику веществ и материалов, находящихся в помещениях дошкольного образовательного учреждения, их пожароопасные свойства;

6.6.нормы обеспечения переносными огнетушителями в зависимости от их категории по пожарной опасности и класса пожара;

6.7.требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;

6.8.места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации);

6.9.правила и места расположения первичных средств пожаротушения.

Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в детском саду, несет ответственность за выполнение требований по пожарной безопасности, эффективную организацию мероприятий по пожарной безопасности и противопожарному режиму в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**7.Обслуживающий персонал детского сада в части соблюдения правил пожарной безопасности обязан:**

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, -- -обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора.

-при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов - -немедленно уведомлять об этом заведующего детским садом или ответственного за пожарную безопасность;

-знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей.

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

-своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;

-выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

**8. Порядок содержания прилегающей территории, здания, помещений и эвакуационных путей в детском саду.**

Заведующий детским садом и ответственный за пожарную безопасность в детском саду своими полномочиями обеспечивают своевременную очистку детских групп, служебных, складских помещений детского сада от горючих отходов.

Территория детского сада должна периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха.

**На территории детского сада запрещается:**

8.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения ближе 50 метров от здания.

8.2Курить в неустановленных местах.

8.3 Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

8.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

5.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

8.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

8.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

8.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

8.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

8.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

8.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

8.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать листья и мусор.

**При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:**

***устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из детского сада, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями,*** ***мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.***

***изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами***

**9. Пожарная безопасность в детском саду при эксплуатации электрооборудования**

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

**При эксплуатации электрооборудования в помещениях детского сада запрещается:**

9.1.в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., 9.2.эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, 9.3.размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.

9.4.эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

9.5.пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

9.6.обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

9.7.пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

9.8.оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

9.9.размещать (складировать) у электрощитов, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

9.10.при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

**10. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений детского сада.**

Перед закрытием помещения детского сада проверяются внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них заведующему или ответственному за пожарную безопасность в детском саду.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

**11.Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.**

В помещениях детского сада запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

**При проведении огневых работ необходимо:**

11.1.Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;

11.2.Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

11.3. Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

11.4. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

11.5. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ.

11.6. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11.7. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

11.8. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

11.9. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

***Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.***

**12. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к детскому саду территории**

Заведующий детским садом в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам детского сада и пожарным гидрантам, находящимся на территории детского сада.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

**13. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;**

Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях (кладовых) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины в административных, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

**14. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.**

В помещениях детского сада не проводятся работы, связанные с производством.

Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

**15. Обязанности и действия обслуживающего персонала детского сада при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из детского сада.**

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой работник детского сада обязан:

оповестить о пожаре всех находящихся в детском саду людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону **01 с мобильного тел, 101, 112.**

**Сообщить диспетчеру:**

Свою фамилию и имя

Адрес детского сада: Углич. Детский сад №12 «Ромашка», ул.9-января, д.18 а

Кратко описать, где загорание или что горит

Сколько людей находится в детском саду.

Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

**Пути эвакуации детей и эвакуационные выходы из групп детского сада.**

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

**Правила эвакуации детей воспитателями**

Подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи.

С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок.

Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.

Воспитателям группы необходимо быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из детского сада.

Эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы.

При задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении.

При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

При эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали.

**После эвакуации из детского сада**

В теплое время года дети группами размещаются на игровой площадке на месте, указанном на плане эвакуации.

В холодное время года дети размещаются в  *Угличской музыкальной школе.*

После того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку, все ли дети на месте. Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре детского сада и вызовите скорую помощь. Доложите заведующей о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

**Действия помощника воспитателя при эвакуации детей.**

Помогает воспитателю одевать детей. Если обстановка и время не позволяют одеть детей, собирает из шкафчиков детские вещи и выносит вслед за детьми. Сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации.

**Обязанности медицинской сестры при пожаре**

На случай возникновения пожара у медицинской сестры должны быть готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

При возникновении пожара и других ЧС медицинская сестра следит за состоянием детей и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи.

После эвакуации детей вместе с воспитателями находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием.

**Обязанности заведующего детским садом при пожаре**

**При возникновении пожара заведующий обязан:**

-Распорядиться о прекращении любой деятельности в детском саду,  кроме работ,  связанных  с мероприятиями по спасению детей и тушением пожара;

до прибытия  подразделений пожарной охраны осуществлять общее Руководство и координацию действий персонала  по  эвакуации детей и тушению пожара.

-Контролировать, все ли дети и персонал детского сада выведены   за  пределы  опасной  зоны.

-В   случае,  если  не  все дети и персонал  смогли   покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  персоналом, принимающим участие в спасательных работах;

организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

**Отключение электроэнергии в детском саду при пожаре**

Отключение электроэнергии в помещениях детского сада проводит завхоз Васильева Л.Ю., дежурный администратор Черкасова А.Н.. В здании яслей дежурный администратор Авдеева Н.Ю.

Отключать электроэнергию только по указанию заведующего, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание детского сада производится из электрощитовой, находящейся в тамбуре детского сада ( вход в детский сад- основное здание), в здании яслей раздевалка группы «Утенок»

**16. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.**

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

В эксплуатации 13 порошковых огнетушителя:

3 – здание яслей ( раздевалки гр «Солнышко»-№12, «Утенок»-№11, моечная-№10.);

9 –основное здание детского сада: -музыкальный зал(2эт)-№9;

- левое крыло (2 этаж)-№7;

-правое крыло (2 этаж)-№8;

-подвал левое крыло -№1

-вестибюль (1эт)-№4

-пищеблок(мойка)-№5

-левое крыло (1эт) -№3

-пищеблок- №6

-склад(подвал правое крыло) №2

Инструкцию разработал завхоз Васильева Л.Ю